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摘  要：在高温多雨自然环境的广东地区，高温车辙和水损害是沥青路面易发的主要两种病害，尤其是在重载交通路段，这会大幅度降低道路的使用寿命，增加路面的养护维修投入，而且会提升交通事故发生的可能性。	Comment by 编辑部: 摘要简明规范，提炼文章论点、方向和结果、价值，一般限250字以内，不可直接复制正文引言内容
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（正文）在高温多雨自然环境的广东地区，高温车辙和水损害是沥青路面易发的主要两种病害，尤其是在重载交通路段，会大幅度降低道路的使用寿命，增加路面的养护维修投入，增加交通事故发生的可能性。为解决这一问题，目前主要从沥青胶结料与沥青混合料级配这两方面进行研究。PG 82 SBS改性沥青具有较高的PG等级，从而使其混合料具有良好的抗车辙能力[1]。	Comment by 编辑部: 参考文献要在正文引用处标出


1 一级标题
在高温多雨自然环境的广东地区，高温车辙和水损害是沥青路面易发的主要两种病害，尤其是在重载交通路段，会大幅度降低道路的使用寿命，增加路面的养护维修投入，增加交通事故发生的可能性。

1.1 二级标题
1.1.1三级标题
在高温多雨自然环境的广东地区，高温车辙和水损害是沥青路面易发的主要两种病害，尤其是在重载交通路段，会大幅度降低道路的使用寿命，增加路面的养护维修投入，增加交通事故发生的可能性。×××如表1所示。	Comment by 编辑部: 图表前的正文应对图表进行相应说明
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在高温多雨自然环境的广东地区，高温车辙和水损害是沥青路面易发的主要两种病害，尤其是在重载交通路段，会大幅度降低道路的使用寿命，增加路面的养护维修投入，增加交通事故发生的可能性。×××如图1所示。
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图1  原路面病害图
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